;mqtt.broker = tcp://172.16.2.15:1883
mqtt.broker = tcp://eupenstrasse20.dynamic.hottis.de:2883
mqtt.username = tron
mqtt.password = geheim123

mbus.dataparser.1 = light,Light,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.2 = computer,Computer,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.3 = laundry,Laundry,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.4 = dryer,Dryer,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.5 = dishwasher,Dishwasher,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.6 = freezer,Freezer,de.hottis.measurementCollector.FinderOnePhasePowerMeter
mbus.dataparser.7 = electricity,Total,de.hottis.measurementCollector.FinderThreePhasePowerMeter
mbus.dataparser.8 = thermom.,null,de.hottis.measurementCollector.HottisFourChannelThermometer

jms.broker = tcp://localhost:61616
jms.clientid = mcol
jms.parseddata.topic = IoT/Measurement

