#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAN.CalculateTimeBit=1333
CAN.CalculateTimeQuantum=444.44444444444446
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit
Dma.Request0=TIM5_CH2
Dma.Request1=TIM2_CH1
Dma.Request2=TIM4_CH1
Dma.RequestsNb=3
Dma.TIM2_CH1.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.TIM2_CH1.1.Instance=DMA1_Channel5
Dma.TIM2_CH1.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM2_CH1.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.TIM2_CH1.1.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.TIM2_CH1.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM2_CH1.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.TIM2_CH1.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.TIM2_CH1.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.TIM4_CH1.2.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.TIM4_CH1.2.Instance=DMA1_Channel1
Dma.TIM4_CH1.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM4_CH1.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.TIM4_CH1.2.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.TIM4_CH1.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM4_CH1.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.TIM4_CH1.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.TIM4_CH1.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.TIM5_CH2.0.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.TIM5_CH2.0.Instance=DMA2_Channel4
Dma.TIM5_CH2.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM5_CH2.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.TIM5_CH2.0.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.TIM5_CH2.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.TIM5_CH2.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.TIM5_CH2.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.TIM5_CH2.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=RTC
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=TIM1
Mcu.IP7=TIM2
Mcu.IP8=TIM4
Mcu.IP9=TIM5
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32F103V(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE4
Mcu.Pin1=PE5
Mcu.Pin10=PA1
Mcu.Pin11=PB10
Mcu.Pin12=PD12
Mcu.Pin13=PA11
Mcu.Pin14=PA12
Mcu.Pin15=PA13
Mcu.Pin16=PA14
Mcu.Pin17=PB3
Mcu.Pin18=VP_RTC_No_RTC_Output
Mcu.Pin19=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PE6
Mcu.Pin20=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin21=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin22=VP_TIM4_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin23=VP_TIM5_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin3=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin4=OSC_IN
Mcu.Pin5=OSC_OUT
Mcu.Pin6=PC0
Mcu.Pin7=PC1
Mcu.Pin8=PC2
Mcu.Pin9=PA0-WKUP
Mcu.PinsNb=24
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103VCTx
MxCube.Version=4.16.1
MxDb.Version=DB.4.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DMA2_Channel4_5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.TIM1_UP_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.TIM4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.TIM5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=S_TIM2_CH1_ETR
PA1.Signal=S_TIM5_CH2
PA11.Mode=Master
PA11.Signal=CAN_RX
PA12.Mode=Master
PA12.Signal=CAN_TX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=ERROR_PIN
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=Sync
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=BridgePolarity0
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Output
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=BridgePolarity1
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Output
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=LED
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=BridgePolarity2
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103V(C-D-E)Tx
PCC.MXVersion=4.16.1
PCC.PartNumber=STM32F103VCTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD12.Signal=S_TIM4_CH1
PE4.GPIOParameters=GPIO_Label
PE4.GPIO_Label=LED0
PE4.Locked=true
PE4.Signal=GPIO_Output
PE5.GPIOParameters=GPIO_Label
PE5.GPIO_Label=LED1
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPIO_Output
PE6.GPIOParameters=GPIO_Label
PE6.GPIO_Label=LED2
PE6.Locked=true
PE6.Signal=GPIO_Output
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103VCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.4.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.PreviousToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=inverter2.ioc
ProjectManager.ProjectName=inverter2
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=/home/wn/workspace-stm32/inverter2/cubemx/output/inverter2
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false,2-MX_DMA_Init-DMA-false,3-MX_RTC_Init-RTC-false,4-MX_TIM1_Init-TIM1-false,5-MX_TIM2_Init-TIM2-false,6-MX_TIM4_Init-TIM4-false,7-MX_TIM5_Init-TIM5-false,8-MX_CAN_Init-CAN-false
RCC.ADCFreqValue=36000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FSMCFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSIState=RCC_HSI_ON
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FSMCFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSIState,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,RCC_MCOSource,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RCC_MCOSource=RCC_MCO1SOURCE_PLLCLK
RCC.SDIOFreq_Value=72000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=36000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.S_TIM2_CH1_ETR.0=TIM2_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM2_CH1_ETR.ConfNb=1
SH.S_TIM4_CH1.0=TIM4_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM4_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM5_CH2.0=TIM5_CH2,PWM Generation2 CH2
SH.S_TIM5_CH2.ConfNb=1
TIM1.IPParameters=TIM_MasterOutputTrigger,TIM_MasterSlaveMode,Prescaler,Period
TIM1.Period=5000
TIM1.Prescaler=36
TIM1.TIM_MasterOutputTrigger=TIM_TRGO_RESET
TIM1.TIM_MasterSlaveMode=TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE
TIM2.IPParameters=Prescaler,Period,Pulse-PWM Generation1 CH1,OCPolarity_1
TIM2.OCPolarity_1=TIM_OCPOLARITY_LOW
TIM2.Period=5000
TIM2.Prescaler=36
TIM2.Pulse-PWM\ Generation1\ CH1=1000
TIM4.IPParameters=Prescaler,Period,OCPolarity_1
TIM4.OCPolarity_1=TIM_OCPOLARITY_LOW
TIM4.Period=5000
TIM4.Prescaler=36
TIM5.Channel-PWM\ Generation2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
TIM5.IPParameters=Channel-PWM Generation2 CH2,Prescaler,Period,OCPolarity_2
TIM5.OCPolarity_2=TIM_OCPOLARITY_LOW
TIM5.Period=5000
TIM5.Prescaler=36
VP_RTC_No_RTC_Output.Mode=RTC_OUT_NO
VP_RTC_No_RTC_Output.Signal=RTC_No_RTC_Output
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM4_VS_ClockSourceINT
VP_TIM5_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM5_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM5_VS_ClockSourceINT
board=inverter2
