#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-45\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_0
ADC1.ContinuousConvMode=DISABLE
ADC1.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT
ADC1.DiscontinuousConvMode=DISABLE
ADC1.EnableAnalogWatchDog=false
ADC1.EnableRegularConversion=ENABLE
ADC1.ExternalTrigConvEdgeChoice=NONE
ADC1.IPParameters=Rank-45\#ChannelRegularConversion,Channel-45\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-45\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,DataAlign,ScanConvMode,ContinuousConvMode,DiscontinuousConvMode,EnableRegularConversion,NbrOfConversion,ExternalTrigConvEdgeChoice,InjNumberOfConversion,EnableAnalogWatchDog,master
ADC1.InjNumberOfConversion=0
ADC1.NbrOfConversion=1
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-45\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-45\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.ScanConvMode=ADC_SCAN_DISABLE
ADC1.master=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PB4
Mcu.Pin11=PB5
Mcu.Pin12=PB7
Mcu.Pin13=PB8
Mcu.Pin14=PB9
Mcu.Pin15=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin3=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin4=PA0-WKUP
Mcu.Pin5=PA5
Mcu.Pin6=PA7
Mcu.Pin7=PA13
Mcu.Pin8=PA14
Mcu.Pin9=PB3
Mcu.PinsNb=16
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103C8Tx
MxCube.Version=4.16.1
MxDb.Version=DB.4.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.EXTI3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.EXTI4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
PA0-WKUP.Signal=ADCx_IN0
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PB3.GPIO_Label=ROTARY_B
PB3.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPXTI3
PB4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PB4.GPIO_Label=ROTARY_A
PB4.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PB4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPXTI4
PB5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PB5.GPIO_Label=SWITCH
PB5.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PB5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPXTI5
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=OLED_CS
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Output
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=OLED_DC
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Output
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=OLED_RST
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=LED
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=ERROR
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103C(8-B)Tx
PCC.MXVersion=4.16.1
PCC.PartNumber=STM32F103C8Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.4.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.PreviousToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=ttt2.ioc
ProjectManager.ProjectName=ttt2
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=/home/wn/workspace-stm32/ttt2/cube/output/ttt2
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false,2-MX_ADC1_Init-ADC1-false,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false
RCC.ADCFreqValue=12000000
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSIState=RCC_HSI_ON
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSIState,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.ADCx_IN0.0=ADC1_IN0,IN0
SH.ADCx_IN0.ConfNb=1
SH.GPXTI3.0=GPIO_EXTI3
SH.GPXTI3.ConfNb=1
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
SH.GPXTI4.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_16
SPI1.CLKPhase=SPI_PHASE_2EDGE
SPI1.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH
SPI1.CalculateBaudRate=4.5 MBits/s
SPI1.IPParameters=Mode,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler,CLKPolarity,CLKPhase
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=ttt2
