#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-45\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_0
ADC1.ContinuousConvMode=DISABLE
ADC1.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT
ADC1.DiscontinuousConvMode=DISABLE
ADC1.EnableAnalogWatchDog=false
ADC1.EnableRegularConversion=ENABLE
ADC1.ExternalTrigConvEdgeChoice=NONE
ADC1.IPParameters=Rank-45\#ChannelRegularConversion,Channel-45\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-45\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,DataAlign,ScanConvMode,ContinuousConvMode,DiscontinuousConvMode,EnableRegularConversion,NbrOfConversion,ExternalTrigConvEdgeChoice,InjNumberOfConversion,EnableAnalogWatchDog,master
ADC1.InjNumberOfConversion=0
ADC1.NbrOfConversion=1
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-45\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-45\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.ScanConvMode=ADC_SCAN_DISABLE
ADC1.master=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin2=PA0-WKUP
Mcu.Pin3=PA5
Mcu.Pin4=PA7
Mcu.Pin5=PA13
Mcu.Pin6=PA14
Mcu.Pin7=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=8
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103C8Tx
MxCube.Version=4.16.1
MxDb.Version=DB.4.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
PA0-WKUP.Signal=ADCx_IN0
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103C(8-B)Tx
PCC.MXVersion=4.16.1
PCC.PartNumber=STM32F103C8Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
RCC.ADCFreqValue=8000000
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB1TimFreq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB2TimFreq_Value=16000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.HSIState=RCC_HSI_ON
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSIState,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLSourceVirtual,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=8000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.ADCx_IN0.0=ADC1_IN0,IN0
SH.ADCx_IN0.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=8.0 MBits/s
SPI1.IPParameters=Mode,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
